Auftraggeber (Kd.-Nr.)	Auftragsnummer
Firma	Rechnungsempf.	Bitte ausfüllen falls anders als Auftraggeber
Straße	Zu Händen
Postleitzahl	Straße
Stadt	PLZ / Postfach
Kontaktperson	Stadt
Abteilung	Lieferadresse	Bitte ausfüllen falls anders als Auftraggeber
E-mail	Zu Händen
Tefefon	Straße
Fax	Postleitzahl
Stadt

Kalibrationsart	Einkanalpipetten	Mehrkanalpipetten
Kalibration (ohne Wartung)	2 Volumen / 4 Messungen	2 Volumen / 4 Messungen
Kalibration & Wartung/Reinigung	2 Volumen / 4 Messungen	2 Volumen / 4 Messungen
Kalibration & Wartung/Reinigung	2 Volumen /10 Messungen	2 Volumen / 5 Messungen
Kalibration & Wartung/Reinigung	3 Volumen /10 Messungen	3 Volumen / 10 Messungen
Wartung & Reinigung (ohne Kalibration)	N/A	N/A
Diese Vorgaben umfassen unsere Standard-Kalibration:
Spezifikationen	Akkreditiertes Zert. (ISO17025)	Service Erinnerung	Fälligkeitsauf-kleber	Zert. Sprache	Eingangs-kalibration
ISO 8655	Nein	6 Monate	6 Monate	Deutch	Nein

Optional:	Bitte nur ankreuzen, wenn vom Standard (s.o.) abweicht (PRO302F14)

Spezifikationen	Akkreditiertes Zert. (ISO17025)	Service Erinnerung	Fälligkeitsauf-kleber	Zert.-Sprache	Eingangs-kalibration
* Die Kombination von Herstellerspezifikationen mit der Akkreditierung nach ISO 17025 ist bei kleinen Volumen nicht immer möglich
** BIS: Brand Independent Specifications

Erläuterung:

Bei der akkreditierten Kalibrierung gilt folgende Regel als vereinbart: Wenn die Summe der absoluten systematischer Fehler und der Grenzen der Messunsicherheit größer als die verwendeten Spezifikationsgrenzen (+/-) ist, lautet die Schlussfolgerung „Der Kalibriergegenstand hält die angegebenen Spezifikationen nicht ein“.

Ünbedenklichkeitserklärung:

Hiermit bestätige ich, dass alle Instrumente in diesem Auftrag, frei von jeglicher radioaktiver, mikrobiologischer oder chemischer Kontamination sind und gefahrenlos durch unsere Mitarbeiter bearbeitet werden können Datum:………………………. Klarschrift Name:…………..……………………… Unterschrift:……………………………………

Instrumente	Typ	Anzahl
Einkanalpipetten	Fix
Einkanalpipetten	Variable
Stepper (Handdispenser)
8-Kanal
12-Kanal
Dispenser
Andere

Einsendeadresse:

VWR International GmbH / c/o AVG / Siemensstr. 81 / 47574 Goch